**Grilování a plynové spotřebiče**

|  |  |
| --- | --- |
| **GRILOVÁNÍ**   * Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry nezapálily okolí; * Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkóně; * V grilu bychom měli používat jen k tomu určené palivo (určitě ne odpady, benzín, apod.); * Gril musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení. | http://infobox.zachranny-kruh.cz/image.php?idx=199300&mw=220&mh=165 |

|  |
| --- |
| **PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE**   1. Pozor na zacházení s plynovými spotřebiči! (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům, jinak znamenají značné riziko. 2. Např. plynové zapalovače v autě vystaveném vysokým teplotám představují doslova časovanou bombu. 3. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření - nekuřte u nich! 4. Pokud plynový spotřebič nebo jiný přenosný vařič používáte ve volné přírodě, nesmíte ho ani na okamžik pustit z dozoru! - nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče. 5. V živé paměti je případ českého spisovatele, který v Chile kvůli neopatrnosti při zacházení s plynovým vařičem zavinil požár národního parku. 6. Pozor dejte i na netěsnost tlakové láhve! Může dojít k unikání plynu a v uzavřených prostorách pak hrozí nebezpečí výbuchu! Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem) zjišťujte pouze pěnotvorným prostředkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem! 7. Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové láhve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení - např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, v případě jeho úniku se tak hromadí u země nebo v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťujte ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístupu dětí! 8. A pozor - nejen v zimě se můžete otrávit topidlem! Např. u karmy hrozí v létě při vysokých teplotách v případě nesprávného větrání otrava oxidem uhelnatým. Je potřeba si karmu alespoň jednou za rok nechat zkontrolovat a zajistit odvětrávání místnosti - např. otvorem ve dveřích. |