**Hasicí přístroje a hydranty**

|  |  |
| --- | --- |
| http://infobox.zachranny-kruh.cz/image.php?idx=250&mw=202&mh=200 | **Vodní hasicí přístroj*** Vodní hasicí přístroj je vhodný zejména k hašení pevných látek;
* Není vhodný k hašení hořlavých kapalin;
* **Nesmí být použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem!!!**
 |
| http://infobox.zachranny-kruh.cz/image.php?idx=251&mw=202&mh=200 | **Pěnový hasicí přístroj*** Pěnový hasicí přístroj je vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin;
* **Nesmí být použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem!!!**
 |
| http://infobox.zachranny-kruh.cz/image.php?idx=252&mw=202&mh=200 | **Práškový hasicí přístroj*** Práškový hasicí přístroj je vhodný k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení;
* Není vhodný k hašení hořících pevných rozvířitelných látek;
* **Nesmí být použít k hašení požárů lehkých kovů!!!**
 |
| http://infobox.zachranny-kruh.cz/image.php?idx=253&mw=202&mh=200 | **Sněhový hasicí přístroj*** Sněhový hasicí přístroj vhodný k hašení hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení;
* Není vhodný k hašení snadno rozvířitelných látek (upozornění – nebezpečí vzniku omrzlin)!
 |
| http://infobox.zachranny-kruh.cz/image.php?idx=255&mw=202&mh=146 | **Hydrant vnitřní*** Vnitřní nástěnné hydranty jsou zpravidla vybaveny veškerým příslušenstvím (hadice, proudnice) a jsou okamžitě použitelné;
* Je-li v dosahu požáru nástěnný hydrant, nebojte se jej použít na hašení požáru vnitřního vybavení místností;
* **POZOR!!! – nesmí být použit na elektrická zařízení!!!**
 |
| http://infobox.zachranny-kruh.cz/image.php?idx=254&mw=58&mh=120 | **Nadzenmí hydrant venkovní*** Neoprávněné použití hydrantů nebo jejich poškození je trestné!!!
 |